**5. Сведения о техническом состоянии сетей.**

Ремонт, техническое обслуживание систем энергоснабжения осуществляется энергослужбой предприятия по утвержденным годовым (месячным) графикам планово- предупредительного ремонта. Техническое состояние электроустановок ОАО «ХЗ «Планта» соответствует требованиям нормативной документации и находится в удовлетворительном состоянии, что подтверждается актом от 20.09.2011года, проведенной заводской комиссии.

Аварийных ограничений по границам зоны деятельности ОАО «ХЗ «Планта», а также недопоставок электрической энергии в результате аварийных ограничений (отключений), в течение 2012г. не зафиксировано.

Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями в 2012 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Продолжительность технологичес-кого нарушения | Перечень точек присоединения сторонних потребителей в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением |
| 1 | 18.07.12г.(1835час)-19.07.13г (1135 час) | ВЛ-6кВ ТП-12а фидер В-4 | Короткое замыкание на линии в результате падения дерева на ВЛ-6кВ фидер В-4 | 17 час | Коллективный сад № 2 и 3, ООО «ДиоС» |
| 2 | 18.12.12г.(1230час)-18.12.12г (1310 час) | Отключение ТП-1, ТП-12а  | Срабатывание защиты от короткого замыкания фидера В-32 | 0,6 час | Коллективный сад № 3, ООО «ДиоС» |
|  |  |  |  | 17,6 час |  |

**Мероприятия по устранению и профилактике аварийных отключений и технологических нарушений**

- Ужесточение требований к качеству технического обслуживания электросетей

- Осмотры и своевременная очистка охранных зон линий электропередачи

- Своевременные периодические испытания электрооборудования электросетей

- Укрепление материально-технической базы по обслуживанию электросетей